.MODEL SMALL   
.DATA   
N DB 006H, 04H, 0AH, 0CH   
RES DB ?   
.CODE   
 MOV AX, @DATA   
 MOV DS, AX   
 MOV AL, 00H   
 MOV SI, 00H   
 STEP: ADD AL, N[SI]   
 INC SI   
 CMP SI, 04H  
 JNE STEP   
 MOV BL, 04H   
 MOV AH, 00H   
 DIV BL   
 MOV RES, AL   
 MOV AH, 4CH   
 INT 21H   
 END